**二、是非题(45小题,共90.0分)**

(2分)[1] 根据基尔霍夫电流定律，与某节点相连的各支路的电流不可能同时都流出该节点。( )

(3分)[18] 某元件的电压*u*和电流*i*为非关联参考方向，若用*p*=*ui*算得的功率值为 -\_ 5W，则该元件实际供出5W的功率。( )

(2分)[19] 如无说明，电路中所有元件,包括电压源上标出的电压极性都是指参考极性。( )

(2分)[20] 电流源两端的电压值可以由它本身的特性确定。( )

(2分)[21] 电路中只能有一个参考点，该参考点可以任意选定。( )

(2分)[22] 加在电阻上的电压增大为原来的2倍时，它所消耗的功率也增大为原来的2倍。( )

答案：------------------------------------------------

**二、是非题(45小题,共93.0分)**

(2分)[1] **答案**对

(3分)[18] **答案**错

(2分)[19] **答案**对

(2分)[20] **答案**错

(2分)[21] **答案**对

(2分)[22] **答案**错