一、是非题(45小题,共90.0分)  
 (2分)[1] 根据基尔霍夫电流定律，与某节点相连的各支路的电流不可能同时都流出该节点。( )  
 (3分)[18] 某元件的电压u和电流i为非关联参考方向，若用p=ui算得的功率值为 -\_ 5W，则该元件实际供出5W的功率。( )  
 二、非客观题(39小题,共314.0分)  
 (3分)[14]放大电路和示波器测得输出电压uO的波形如图所示，试问该放大电路产生了什么失真（饱和、截止）？为消除失真应采取什么措施？  
   
   
   
   
 (3分)[14][答案]  
 同时存在饱和和截止失真，应减小输入信号幅度或增大VCC  
   
 答案：------------------------------------------------  
 二、是非题(45小题,共93.0分)  
 (2分)[1] 答案对  
 (3分)[18] 答案错